Causa:
- sobrecorrente detectada pelo sensor de corrente do elo CC
Acao corretiva:
- verificar resistor de frenagem (curto/terra)
- verificar tipo do resistor
- verificar motor
- verificar encoder
- testar drive isolando saidas U,V,W,R; se persistir: equipamento defeituoso