Ursache:
- Die externe Spannungsversorgung an der Klemme X-EXT überschreitet bei vorhandener Netzspannung die interne Spannungsversorgung um mindestens 1 VDC.

Behebung:
- Externe 24 V DC Spannungsversorgung entfernen.
- Spannung der externen 24 VDC verringern.
