Causa:
- tensao U_DC >850V durante viagem ou repouso
Acao corretiva:
- reduzir A_NEG
- verificar chopper/resistor
- comparar U_DC medido e exibido
- verificar tensao da rede
- dimensionamento do resistor