Cause:
- Pendant le déplacement à une vitesse supérieure à 10 cm/s, la position dans le puits ne change pas en 200 ms (CAN-Position-Mode)
Élimination:
- Contrôler le codeur absolu CAN dans le puits
- Contrôler la capacité de traction de l'entrainement (poulie motrice)