Causa:
- corrente do ZAdyn muito alta por certo tempo (monitoramento IIt)
Acao corretiva:
- verificar curso cabina/contrapeso
- verificar encoder
- verificar dados do motor
- verificar compensacao de peso
- verificar abertura do freio
- verificar calibracao do encoder absoluto
- verificar dimensionamento do inversor