Cause:
- L'état des signaux STO_A et STO_B différait pendant plus de 310 ms. Le ZAdyn est verrouillé par le diagnostic interne du matériel
Élimination:
- Contrôler la commande des entrées STO
- Le défaut peut être remis à zéro uniquement par l’arrêt du ZAdyn4C