Cause:
- La résistance mesurée à la borne "X-MT" est inférieure à 20 ohms avec la surveillance de température du moteur "P1P2 = PTC" réglée dans le menu "Surveillances"
Élimination:
- Contrôler le raccordement de la surveillance de température du moteur
- Contrôler le paramètre "P1P2" dans le menu "Surveillance"