Causa:
- temperatura do motor muito alta no inicio da viagem
Acao corretiva:
- verificar conexao do sensor de temperatura em X-MT
- verificar sobreaquecimento do motor
- eliminar causa do aquecimento (reduzir ciclo de trabalho, verificar carga, ajustar encoder absoluto, resfriar motor)