Causa:
- contatores do motor nao detectados como fechados no inicio
- contatores nao comutam
- contatos auxiliares nao comutam
Acao corretiva:
- verificar monitoramento de contatores
- verificar fiação
- verificar tensao de alimentacao dos contatores e monitoramento
- verificar parametro 'CO' no menu 'Monitoring'