Causa: 
- se ha detectado una sobrecorriente en la salida de la resistencia de freno
Eliminación del fallo: 
- comprobar si hay cortocircuito o contacto a tierra en la resistencia de freno
- comprobar el tipo de resistencia de freno utilizado (véase el capítulo "Asignaciónde resistencia de freno" del Manual de Instrucciones)