Causa:
- corrente de saida >130% em baixa velocidade por >1s
Acao corretiva:
- verificar travamento mecanico cabina/contrapeso
- verificar encoder
- verificar dados e conexao do motor
- verificar compensacao de peso
- verificar abertura do freio
- verificar calibracao do encoder absoluto
- verificar dimensionamento do inversor