Cause:
- Une surintensité a été détectée par le capteur de courant du circuit intermédiaire
Élimination:
- Contrôler le raccordement de la résistance de frein à la recherche d'un court-circuit et d'un défaut à la terre
- Contrôler le type de résistance de frein (voir la notice d'utilisation, chapitre "Affectation résistance de frein")
- Contrôler le raccordement moteur (court-circuit, défaut à la terre)
- Contrôler le raccordement du encodeur
- Déconnecter les cables des bornes U, V, W et R et donner un signal de déplacement. Si le défaut se reproduit, l'appareil est défectueux. Contactez alors le service clients ZIEHL-ABEGG