Causa: 
- la entrada digital con la función "SBC_RDY" se desactiva durante la marcha o no está establecida al iniciar la marcha
Eliminación del fallo: 
- ver capítulo "Diagnóstico de fallos" en el Manual de Instrucciones del ZAsbc4