Causa:
- operacao U/f (sensorless) em combinacao com o modo de controle CAN position ou DCP04 nao é permitida
Acao corretiva:
- alterar o modo de controle no controlador do elevador para CAN velocity mode
- alterar o parametro 'CONFIG' no menu 'Control system' para DCP03