Causa:
- la potencia de freno de la resistencia de freno alcanza durante los últimos 120s un 200 % de la potencia ajustada, el viaje se interrumpe
Eliminación del fallo:
- comprobar el parámetro "BR_TYP" en el menú "Encoder & BC"
- comprobar la potencia ajustada en el parámetro "P_BR" al seleccionar el ajuste "BRxx"
- comprobar el dimensionamiento de la resistencia de freno
- apagar y volver a encender el ZAdyn