Cause:
- Le courant de sortie du ZAdyn était trop élevé pendant un certain temps (surveillance IIt). En cas de petites vitesses ainsi que de grands écarts entre la vitesse de consigne et la vitesse réelle, le courant est pondéré plus fortement en conséquence
Élimination:
- Contrôler la mobilité de la cabine et du contrepoids
- Contrôler le raccordement et le fonctionnement du encodeur (voir le menu INFO "Encodeur" pour davantage d'informations)
- Contrôler les données du moteur
- Contrôler l’équilibrage de poids
- Contrôler l'ouverture du frein (moteur)
- Contrôler le calibrage du codeur absolu
- Contrôler la puissance du moteur nécessaire et la taille de l'appareil