Cause:
- Une surintensité du moteur a été détectée
Élimination:
- Contrôler le raccordement du moteur à la recherche d'un courtcircuit et d'un défaut à la terre
- Contrôler l'ordre des phases du raccordement du moteur (U->U ; V->V ; W->W)
- Contrôler le raccordement et le fonctionnement du encodeur (voir le menu INFO "Encodeur" pour davantage d'informations)
- Contrôler le calibrage du codeur absolu
- Contrôler les données du moteur dans le menu "Plaque moteur"
- Réduire le paramètre "SPD_KP" dans le menu "Régulation"
- Réduire le paramètre "K_START" dans le menu "Démarrage"
- En mode open loop (mode asynchrone sans encodeur): paramétrer le paramètre Régulation/UF_ED=Marche, puis augmenter graduellement le paramètre Régulation/I_IxR. Ne pas dépasser la valeur maximale de 1,5 x le courant nominal du moteur !