Causa: 
- se ha detectado sobretensión en el circuito intermedio de tensión continua
- error de memoria
- error al registrar valores de medición
Eliminación del fallo: 
- apagar y volver a encender el ZAdyn
- restablecer el ZAdyn al estado de entrega: introducir el parámetro "RESET = 77" en el menú "Estadística"
- ejecución de la actualización del software