Causa:
- a funcao 'controlled emergency stop' já está ativa no inicio da viagem
Acao corretiva:
- verificar configuracao das entradas digitais no menu 'Control system'
- verificar ativacao e fiação da entrada com funcao '/FastStp'