Ursache:
- Nach Ablauf der Zeit T_ENC im Menü Überwachungen kein Drehgebersignal am Motor erkannt.
Behebung:
- Öffnen Bremse prüfen.
- Im Menü Überwachung/T_ENC prüfen.
- Im INFO-Menü Encoder Wert Cnt beim Drehen der Motorwelle beobachten, z.B. durch Lüften der Bremse. Dreht sich die Welle, muss der Wert stetig steigen oder fallen.
- Anschluss Drehgeber prüfen.
- Im Menü Encoder & BC Parametrierung ENC_TYP prüfen.
