Causa:
- movimento inesperado do eixo no inicio
Acao corretiva:
- para motores síncronos: ajustar offset do encoder
- verificar sequencia de fases
- verificar conexao e calibracao do encoder
- aumentar 'SPD_KP'
- verificar dados do motor