Cause:
- Lors de l'utilisation de l'unité de récupération en combinaison avec une résistance de frein, la surveillance de la température de la résistance de frein n'est pas programmée
Élimination:
- Paramétrer une entrée numérique (préférentiellement "X_BR4") dans le menu "Système de contrôle" sur la fonction "PFU_BR"