Causa:
- controle do freio nao pronto no inicio / ainda ativo no fim
Acao corretiva:
- desativar funcao '51:MD_BM_Fb' (exceto MDxxBR)
- verificar cadeia de seguranca: 230VAC entre N_SC e L_SC
- definir parametro 'f_O3' para 'MotContact'
- contatar Servico ZIEHL-ABEGG