RU @V001
RU @P600 {LCD & Parol'}
RU @P630 {%}
RU @P057 {Jazyk}
RU @P031 {%}
RU @A041 {%}
RU @A042 {%}
RU @P906 {Novyj parol'}
RU @P905 {Vvod parolja'}
RU @P442 {Kodirowanij parol}
RU @P601 {Tabl. dvigatelja}
RU @P085 {Tip dvigatelja}
RU @P043 {Nomin. tschislo oborotov}
RU @P084 {Chastota}
RU @P073 {Kolichestvo par polusow}
RU @P046 {Nomin. tok}
RU @P045 {Nomin. naprjaschenie}
RU @P048 {Nomin. moschnost}
RU @P152 {3 fasnji tip prowodki}
RU @A026 {Zvezda}
RU @A027 {Treugolnik}
RU @P044 {Maks. Moment}
RU @P923 {Avtonastroika}
RU @A000 {Vykl.}
RU @A078 {%}
RU @A001 {Vkl.}
RU @A079 {Neprerivno}
RU @A080 {Sochronit}
RU @P256 {Trebuemoje napreshenie podstrojki}
RU @P257 {Maks. tschastota skolschenija}
RU @P258 {Intensivnost}
RU @P259 {Temteraturo-sawisimji monitoring parametrow dwigatelja}
RU @A081 {Medlenji}
RU @A082 {Bistro}
RU @P602 {%}
RU @P210 {Tip encodera}
RU @A024 {Bes encoder}
RU @A043 {TTL-Sinus}
RU @A044 {TTL-Promou.}
RU @P082 {Rasreshenie encodera inc/rev}
RU @P099 {Metod kalibr. dlja SM bez abs. enc.}
RU @P108 {BR/BC - Tip}
RU @P088 {Brake resistor}
RU @P089 {BR Moshhnost' nominalnaja}
RU @P365 {Vremia saderschki PFU standby}
RU @P358 {Obmen signalov encodera}
RU @P603 {Dannye sistemi}
RU @P042 {Nominalnaja skorost dwischenija}
RU @P347 {Tip vvoda danich vrashcheniya n* }
RU @A035 {Promoj vvod}
RU @A036 {Rasschitany}
RU @P391 {Vrashcheniye pri skorosti V* }
RU @P147 {Diametr veduschego shkifa}
RU @P148 {Podveska}
RU @P150 {Peredacha  i1:i2}
RU @P149 {Peredacha  i1:i2}
RU @P348 {Gruzopodyemnost}
RU @P349 {Wes kabiny}
RU @P350 {Protivoves}
RU @P907 {Avtomat. predwaritelnaya nastrojka kriwoj priwoda}
RU @P604 {Upravleniye}
RU @P338 {Konfiguracija}
RU @A025 {00:Svobodni}
RU @P924 {Autom opredelen, drive with all programs once starting with empty 1}
RU @A069 {1: pustoj1}
RU @A070 {2: pustojx}
RU @A071 {3:polnij1}
RU @A072 {4:polnijx}
RU @P239 {%}
RU @P241 {%}
RU @P237 {%}
RU @P243 {%}
RU @P244 {HY uselenue nagruski}
RU @P242 {HY korektirovka}
RU @P238 {%}
RU @P055 {Naprawlenije dwigatelja (RV1=vverch)}
RU @A028 {Vlevo}
RU @A029 {Vpravo}
RU @P156 {Tip privedeniya v deystviye}
RU @A037 {Parallelno}
RU @P001 {Funkzija X_BIN_1}
RU @P002 {Funkzija X_BIN_2}
RU @P004 {Funkzija X_BIN_3}
RU @P005 {Funkzija X_BIN_4}
RU @P006 {Funkzija X_BIN_5}
RU @P007 {Funkzija X_BIN_6}
RU @P008 {Funkzija X_BIN_7}
RU @P339 {Funkcija dla vhoda I01}
RU @P340 {Funkcija dla vhoda I02}
RU @P341 {Funkcija dla vhoda I03}
RU @P342 {Funkcija dla vhoda I04}
RU @P343 {Funkcija dla vhoda I05}
RU @P344 {Funkcija dla vhoda I06}
RU @P345 {Funkcija dla vhoda I07}
RU @P346 {Funkcija dla vhoda I08}
RU @P215 {Funkcija dla vhoda BR1}
RU @P216 {Funkcija dla vhoda BR2}
RU @P217 {Funkcija dla vhoda BR3}
RU @P218 {Funkcija dla vhoda BR4}
RU @P333 {Funkcija dla vyhoda 01}
RU @A032 {Puskatel}
RU @A055 {/Puskatel}
RU @A033 {Vnimanije}
RU @A334 {Oshibka}
RU @A056 {%}
RU @A057 {%}
RU @A058 {%}
RU @A059 {Tajga}
RU @A060 {%}
RU @A061 {%}
RU @A062 {%}
RU @A063 {%}
RU @A064 {%}
RU @A065 {%}
RU @A066 {%}
RU @A067 {%}
RU @P334 {Funkcija dlja vyhoda O2}
RU @P335 {Funkcija dlja vyhoda O3}
RU @P336 {Funkcija dlja vyhoda O4}
RU @P170 {Funkcija dlja vyhoda O5}
RU @P053 {Ogranishenie skorosti 1}
RU @P054 {Ogranishenie skorosti 2}
RU @P039 {Ogranishenie skorosti 3 (tolko c DCP)}
RU @P354 {%}
RU @P234 {%}
RU @P232 {%}
RU @P233 {%}
RU @P135 {%}
RU @P136 {%}
RU @P137 {%}
RU @P132 {%}
RU @P068 {%}
RU @P380 {Rasreschenije na displeye}
RU @P381 {Zaderzhka peredachi DCP + 1 Start-Bit}
RU @P382 {Vremja DCP pered vkl. dlja priema}
RU @P368 {Compensazija vremeni rabotyi DCP}
RU @P383 {Storoschevoji timer DCP pri ostonovki}
RU @P131 {Stop pered ostanovkoy vnisu (tolko c DCP04)}
RU @P198 {Fiksirovanaja Distancja V1->0 (0=Wykl.)}
RU @P364 {V1-Simulacja}
RU @P176 {Samedlenije pri avarijnoj ostanovki}
RU @P145 {Dopol. smeshenije tormosnogo puti}
RU @P605 {%}
RU @P189 {Povedenije pri oschibki (blokirovka)}
RU @A068 {%}
RU @A038 {Blokirovka1}
RU @A039 {Blokirovka2}
RU @A040 {Blokirovka3}
RU @P169 {%}
RU @P163 {Monitoring motornych kontaktorow}
RU @P162 {Monitoring tormosnych kontaktorow}
RU @P184 {Blokirovka pri neispravnich tormosach uli pri prewischenii skorosti Vz}
RU @P904 {%}
RU @P159 {Monitoring temperaturi motora}
RU @P220 {%}
RU @P037 {Monitoring enkodera [2.0]}
RU @P160 {%}
RU @P178 {%}
RU @P246 {%}
RU @P114 {Vremia drebeschanija kontaktorow}
RU @P138 {%}
RU @P190 {Vremia drebeschanija tormosnych kontaktorow}
RU @P019 {Dopust. rastojanije pri MB=Vykl.}
RU @P179 {%}
RU @P058 {Tok peregruzki}
RU @P056 {Vremya peregruzki}
RU @P034 {Maskirovat oshibku 1}
RU @P035 {Maskirovat oshibku 2}
RU @P036 {Maskirovat oshibku 3}
RU @P172 {Maskirovat oshibku 4}
RU @P173 {Maskirovat oshibku 5}
RU @P255 {%}
RU @P606 {%}
RU @P041 {Sposob regulirovki pri starte}
RU @P337 {Usileniye pri starte}
RU @P063 {Maks.vremia vkl..kontaktorov	}
RU @P454 {Izmerennoye vremya vkl..kontaktorov}
RU @P064 {Dopoln. vremia narastanije toka[ASM]}
RU @P065 {Maks.vremia otkryrija tormoza}
RU @P449 {Izmerennoye vremia otkryrija tormoza}
RU @P066 {Vremja rasgona do V_T3}
RU @P017 {Natschalnaja skorost pri T3}
RU @P187 {Rastojanije do perekl. na normalnoje upravlenije}
RU @P269 {%}
RU @P607 {Uskoreniye}
RU @P020 {Uskoreniye}
RU @P021 {Okrugleniye nizhneye}
RU @P022 {Okrugleniye verhneye}
RU @P608 {Peremeschenije}
RU @P010 {Skorost pozitsionirovanija}
RU @P011 {Promezhutochnaja skorost}
RU @P012 {Skorost dvischenija}
RU @P013 {Skorost nastroyki}
RU @P014 {Dopolnitelnaya skorost.}
RU @P371 {Skorost nastroyki}
RU @P609 {Samedlenije}
RU @P023 {Samedlenije}
RU @P024 {Okrugleniye verhneye}
RU @P025 {Okrugleniye nizhneye}
RU @P027 {Saderschka viklutschenija dlja V3}
RU @P026 {Saderschka viklutschenija dlja V2}
RU @P029 {Saderschka viklutschenija dlja V1}
RU @P028 {savisimoje rasstojanije}
RU @A045 {%}
RU @A047 {%}
RU @P352 {Optimisatija S-profilja}
RU @P191 {Filtr DCP}
RU @P158 {%}
RU @P610 {Ostanovka}
RU @P069 {Vremja pri skorosti 0}
RU @P032 {Vremja zakrytija tormoza}
RU @P221 {%}
RU @P122 {Vremja snischenija toka dvigatelja}
RU @P033 {Vremia do otkrytija kontaktorov}
RU @P611 {Upravleniye}
RU @P300 {Faktor usilenija regulatora skorosti}
RU @P304 {Postojanaja vremeni regulatora skorosti}
RU @P370 {Reschim regulirovanija U/f}
RU @A007 {Avto}
RU @A019 {vrutschnuju}
RU @P270 {U/f: Usilenija naprischenija}
RU @P296 {U/f: Kompensacija skolschenija}
RU @P612 {Sadat Parametr 2}
RU @P351 {Funkcii dla Parametra 2}
RU @A030 {Blokirowka}
RU @A048 {%}
RU @A049 {%}
RU @A050 {%}
RU @A051 {%}
RU @A052 {%}
RU @P030 {Nominalnoje napreschenije akamulatora}
RU @P129 {Maks.zagruzka UPS}
RU @P105 {Soprotivleniye statora, tolko v reschime c UPS)}
RU @P130 {Stop-funkcija}
RU @P910 {Kopirovanje parametrov}
RU @A053 {%}
RU @P613 {Statistika}
RU @P640 {Statistika}
RU @P900 {Spisok oshibok}
RU @P402 {Rabocheye vremya}
RU @P403 {Kolichestvo peremeschenij}
RU @P432 {vremja ekspluatazii}
RU @P433 {Kategorija polsovatelja}
RU @P411 {Kolischestvo sboev fas}
RU @P412 {Kolischestvo prervannyje peremeschenij pri RF}
RU @P413 {Kolischestvo prerivanij dlja CO/STO}
RU @P908 {Ochistka spiska oshibok}
RU @P913 {Automatyczna Diagnoza Parametrow APD}
RU @P909 {Zagruzka zavodskikh nastrojek}
RU @P901 {novij parol dlja shotika ismen. napravlenija dvischenija}
RU @P902 {vvod parolja dlja shotika ismen. naprav. dvischenija}
RU @P416 {Kod parolja dlja shotika ismen. naprav. dvischenija}
RU @P052 {Nasalnoje snaschenie obratnogo shotika}
RU @P925 {Naschalnoje snaschenie enkodera obratnogo shotika}
RU @P614 {Model Dvigatelja}
RU @P077 {Oslablenije pola}
RU @A003 {Postojannyj}
RU @P192 {Rezhim regaktirobanja modeli dvigatelja}
RU @P615 {Karta pamiati}
RU @P641 {Karta pamiati}
RU @P928 {Sochranit vse dannije na kartu pamjati}
RU @P931 {Sochranit parametri na karte pamjati}
RU @P929 {Zagruzit parametri s karty pamjati. Kod 27}
RU @P930 {Obnovleniye programmnogo obespecheniya.: Kod}
RU @P926 {Sohranit parametri na karte pamjati}
RU @P927 {Zagruzit parametri s karti pamjati}
RU @P394 {Kolichestvo papok (0=Nomera serijnyje)}
RU @P932 {Format karty MMC. Kod 27}
RU @P903 {sochronit tekstna kartu pamajti dlja perevoda}
RU @P616 {MMC-zapis'}
RU @P384 {Rezhim zapisi}
RU @A002 {%}
RU @P385 {Konfiguracija (0=svobodno)}
RU @P386 {Aktivazija istoschnika}
RU @A014 {Oshibka}
RU @A015 {Oshib/Stop}
RU @A016 {Neprerivno}
RU @A017 {%}
RU @A018 {Ext.Vchod}
RU @P115 {Vremya zapisi}
RU @P106 {saderschka aktivaziji}
RU @P180 {Sapisivat kanal 1}
RU @P181 {Sapisivat kanal 2}
RU @P182 {Sapisivat kanal 3}
RU @P183 {Sapisivat kanal 4}
RU @P161 {Sapisivat kanal 5}
RU @P101 {%}
RU @P102 {%}
RU @P103 {%}
RU @P104 {%}
RU @P139 {%}
RU @P617 {Nastroika enkodera}
RU @P915 {Nastroika enkodera}
RU @A073 {Pri ostonov}
RU @A074 {Bes nagrusk}
RU @A075 {Proverka}
RU @A076 {%}
RU @A077 {%}
RU @P450 {Pozycija kodera (0-4*ENC_INC)}
RU @P112 {Smeshcheniye kodera}
RU @P098 {Abtom. korrekz. signala enkodera}
RU @P451 {Sinus oschibka}
RU @P452 {Kosinus oschibka}
RU @P120 {Sinus kompensazija}
RU @P121 {Kosinus kompensazija}
RU @P912 {Sochranit parametri enkodera}
RU @P911 {Sagruska parametr. enkodera. Ispolsuju kod 27}
RU @P618 {Osvobodit'}
RU @P914 {Funkcii osvobozdenija}
RU @P194 {Amplituda impuslov}
RU @P195 {Vremia impulsa}
RU @P196 {Pauza impulsa}
RU @P197 {Kol. impulsov}
RU @P619 {%}
RU @P417 {%}
RU @P620 {Silovaya chast'}
RU @P095 {PWM-rezhim}
RU @A023 {%}
RU @P074 {%}
RU @P078 {%}
RU @P093 {DC-napryazheniye nom.}
RU @P091 {Min. DC-napryazheniye}
RU @P092 {Maks. DC-napryazheniye}
RU @P356 {Filter dlja obnaruschinja postojan. napreschenija}
RU @P038 {Maks. Temp.Radiatora}
RU @P111 {PWM shastota dlja tormosnogo resistora}
RU @P090 {Tormosnoj resistor, nashalnoe napreschenie}
RU @P363 {Min. vremja vklushenija tormosnogo resistora}
RU @P067 {Funkzija Ventilator}
RU @P081 {Temperatura vklushenija ventilatora}
RU @P355 {Max. factor modulaziij}
RU @P360 {Ogranishitel modulaziij}
RU @P623 {Proverka}
RU @P916 {Vklushenija testa}
RU @P917 {Test enkodera}
RU @P918 {Monitoring temperaturi motora}
RU @P919 {%}
RU @A010 {%}
RU @A011 {%}
RU @P920 {%}
RU @P921 {Test dwischenija}
RU @P922 {Test tormosov motora}
RU @E000 {Pamiat' pusta}
RU @E001 {Netu texta}
RU @E010 {Obnowlenija programi}
RU @E020 {Tip dvigatelja}
RU @E040 {%}
RU @E077 {ST_LST: blokirovka}
RU @E080 {Rezhim: EVA ->Norm}
RU @E081 {Rezhim: Norm->EVA}
RU @E085 {Rezhim osvobozdenija}
RU @E086 {Rezhim nastroiki enc}
RU @E087 {Rezhim nastroiki enc}
RU @E088 {Rezhim proverki enc.}
RU @E089 {%}
RU @E108 {%}
RU @E110 {CU: net ID}
RU @E111 {CUSH otsutstvuet}
RU @E115 {SP otsutstvuet}
RU @E116 {PP otsutstvuet}
RU @E117 {MP otsutstvuet}
RU @E118 {PU otsutstvuet}
RU @E119 {DC otsutstvuet}
RU @E121 {CUSH: ID-Oshibka }
RU @E130 {Neisvestn. oborudov}
RU @E131 {INFB Konflikt}
RU @E140 {MP:Nieizvestnyj IGBT}
RU @E150 {HW Konflikt}
RU @E160 {%}
RU @E174 {CUMT: Neobnasuschen}
RU @E190 {PW_S9 otsutstvuet}
RU @E200 {Ostanovka vhoda!}
RU @E201 {Dannyje dvigatelia}
RU @E205 {Dublirovannyj vhod}
RU @E207 {Vhod PFU_BR otsutstv}
RU @E210 {Nepravilnyj tip enc.}
RU @E213 {%}
RU @E215 {%}
RU @E220 {Oshibka dannych sync}
RU @E221 {Oshibka dannych asyn}
RU @E251 {%}
RU @E280 {Bolschaja distanzia}
RU @E281 {%}
RU @E284 {%}
RU @E285 {V* = 0}
RU @E290 {Parameterset2 pustoy}
RU @E301 {%}
RU @E303 {MOP: SW-Oshibka}
RU @E304 {MOP: HW-Oshibka}
RU @E306 {ADC: Kalibrovka?}
RU @E308 {%}
RU @E310 {ENC:Net enkodera abs}
RU @E311 {%}
RU @E328 {ENC:Oshibka enc.}
RU @E331 {ENC: Oshibka NDEF}
RU @E332 {%}
RU @E333 {%}
RU @E335 {ENC: Vnimanije}
RU @E336 {ENC: Obnarushit}
RU @E337 {ENC: Comm. oshibka}
RU @E340 {Disc: Magnit otsutst}
RU @E341 {%}
RU @E345 {ZR:  Ne gotov}
RU @E346 {BR: T2 malenkij}
RU @E347 {CO: Kontaktor Vykl.}
RU @E348 {STO: Vklushenij}
RU @E349 {%}
RU @E350 {Temp: Obnarus sensor}
RU @E352 {Temp: Oshibka sens?}
RU @E355 {%}
RU @E360 {%}
RU @E365 {Movement pri MB=Vykl}
RU @E270 {%}
RU @E374 {%}
RU @E375 {MOT:Temp.dvigatelia}
RU @E377 {BRxx:Temp.rezistora}
RU @E378 {MP: Ne aktivirovan}
RU @E379 {%}
RU @E380 {BR: Start-Oshibka}
RU @E395 {MP:ERR_EXT aktiv}
RU @E410 {ADC: I peregruska}
RU @E412 {MOT: UVW  Oshibka}
RU @E415 {MOT:Oshibka toka UVW}
RU @E420 {MP: Temp.-trevoga}
RU @E431 {MP: PWM Oshibka}
RU @E450 {MP: Peregruzka}
RU @E471 {%}
RU @E480 {MP: Peregruzka toka}
RU @E484 {MP:Peregruzka toka R}
RU @E485 {MP:Peregruzk toka ZK}
RU @E503 {Netu ENC signala}
RU @E504 {ENC:Prerivan signala}
RU @E505 {Netu dvischenija}
RU @E520 {Nepravilnoje napravl}
RU @E525 {%}
RU @E529 {%}
RU @E348 {STO: Vklushenij}
RU @E531 {STO: Prerivanije}
RU @E532 {STO: Viklushen}
RU @E533 {STO: Sboj}
RU @E349 {%}
RU @E535 {%}
RU @E536 {%}
RU @E544 {CO/RF: Vx aktivny}
RU @E545 {CO:Kontaktor otkryty}
RU @E548 {%}
RU @E550 {MOT: peregruzka!}
RU @E552 {%}
RU @E553 {%}
RU @E565 {%}
RU @E570 {PFU: Oshibka}
RU @E575 {Mot: Oshibka Temp.}
RU @E576 {Mot: Temp. nizkaya}
RU @E583 {BR: Oshibka puti}
RU @E584 {Oshibka puti}
RU @E585 {BR: T5 malenkaja}
RU @E590 {RV1/RV2:Izmenenije}
RU @E595 {HY: Bes dvisenija}
RU @E710 {%}
RU @E715 {%}
RU @E720 {%}
RU @E721 {DCP: Oshibka puti}
RU @E780 {Bystryj start >20s}
RU @E781 {V0 vo vremia jezdy}
RU @E799 {RF: Obriv}
RU @E800 {%}
RU @E820 {%}
RU @E821 {%}
RU @E831 {%}
RU @E832 {%}
RU @E833 {%}
RU @E840 {%}
RU @E903 {%}
RU @E905 {MOP:HW-SW Oshibka}
RU @E906 {ZR:Oshibka pri start}
RU @E907 {PFU: BR}
RU @E908 {PFU: Oshibka sapusk}
RU @E910 {BC/BR:Oshibka sapusk}
RU @E911 {BRxx: Peregruzka}
RU @E912 {BC:Oshibka}
RU @E913 {%}
RU @E914 {Enc. ne obnaruschen}
RU @E917 {BRxx aktiwny}
RU @E919 {ZR: BC oshibka}
RU @E920 {%}
RU @E931 {Vnutreneja oshibka}
RU @E935 {MP: PWM vklushen}
RU @E950 {%}
RU @E960 {STO: Diagnostika}
RU @E961 {%}
RU @E970 {%}
RU @E972 {%}
RU @E975 {%}
RU @E976 {%}
RU @E980 {SW: zm neizvestnyy}
RU @E981 {%}
RU @E982 {%}
RU @E990 {%}
RU @E991 {SIO: Ostanovka}
RU @E994 {MOP: Ostanovka2}
RU @E997 {%}
RU @S001 {Podgotovka dannich}
RU @S002 {Sohronenije dannich parametrov}
RU @S003 {Sohronenije}
RU @S004 {Sohronenije dannich oshibok}
RU @S005 {Sohronenije dannich}
RU @S006 {Sohronenije nabora parametrov}
RU @S007 {MMC Karta ne nojedena}
RU @S008 {Nevosmoschno sosdat papku}
RU @S009 {Nevosmoschno sosdat fail}
RU @S010 {Fail otsutstvujet}
RU @S011 {Aktivna sashita sapisi}
RU @S012 {Sapis v fail ne vosmoshna}
RU @S013 {Fail ne kopiruetsja}
RU @S014 {Ne sapisivaetsja metka vremeni}
RU @S015 {Karta ne otformaturuetsja}
RU @S016 {Ne korektnij fail}
RU @S017 {Fail ne shitaetsja}
RU @S018 {Nevernij kod dostupa}
RU @S019 {MMC Oshibka}
RU @S020 {Ne vosmoschno obnovlenije c ZApada!}
RU @S021 {Netu jasishnich dannich}
RU @S022 {Sshitavanije dannich motornoj paneli s enkodera}
RU @S023 {Sshitavanije dannich motornoj paneli k enkoderu}
RU @S024 {Ne sshitivautsja dannie motornoj paneli}
RU @S025 {Ne vosmoschna sapis motornoj paneli}
RU @S026 {Dlja starta nastroiki enkodera naschmite knopku dvischenie!}
RU @S027 {Tormosa budut otkriti bes vrashajushego momenta! Net li nagruski na dvigatel?}
RU @S028 {Stop dvischeniju!}
RU @S029 {Vosnikla oshibka pri obrobotke}
RU @S030 {Process uspeschno saverschon}
RU @S031 {Sapis faila rekordera}
RU @S032 {Komanda peremeshenija prervana. Prozes prervan}
RU @S031 {CO Prerivanie MOP}
RU @S040 {Temporer sablokirovan}
RU @S041 {ZAdyn-Sablokirovan! K rasblokirovki nasmite OK.}
RU @S042 {ZAdyn-Sablokirovan! K rasblokirovki parameter UNLOCK vklushite.}
RU @S044 {%}
RU @S045 {Vi uvereni?}
RU @S046 {Avtom. predvaritlnoe prisvoenie?}
RU @S047 {Parol pravilnij!}
RU @S048 {Parol nevernij!}
RU @S049 {Viklushite}
RU @S050 {%}
RU @S051 {Formatirovanije karti...}
RU @S052 {Ismenenije parametra deijstvuet tolko posle peresapuska!}
RU @S053 {Kopirovanje nabora parametrov}
RU @S054 {Shtenije faila parametrov}
RU @S055 {%}
RU @S056 {%}
RU @S057 {RF Prerivanije}
RU @S058 {Otsoedina li tormosnaja provodka?}
RU @S059 {Prozes prervan}
RU @S060 {Idet nastroika enkodera, poschalusta podoschdite...!}
RU @S061 {Rabotaet, aktivnij polus:}
RU @S062 {Idet nastroika enkodera, aktuallnij tok Motora}
RU @S063 {proverka enkodera sakonshena}
RU @S064 {Ustanivite korektirovku na nol mechinisheskim sposobom}
RU @S065 {Enkoder otkorektirovan uspeschno}
RU @S066 {Korektirovka enkodera ne verna}
RU @S067 {Dvischenie ne obnaruschenno}
RU @S068 {Nepravilnoje napravlenie, proverte UVW}
RU @S069 {Ne vernije dannije motora}
RU @S070 {Tok motora ne simmetrishen}
RU @S071 {%}
RU @S072 {Udalenije spiska oshibok}
RU @S073 {Dvischenije, aktivnij polus:}
RU @S075 {Ustanovite magnit (1 = Magnit OK). Posle etogo, naschmite na komandu dvischenija}
RU @S076 {Sapustit rasblokirovku predochronitelnigo tormosa?}
RU @S077 {Dlja Sapuska rasblokirovku predochronitelnigo tormosa, naschmite komandu dvischenija}
RU @S078 {Rivok vklushen}
RU @S079 {%}
RU @S081 {Oshibka vo vremja prozesa}
RU @S082 {Stop komandi dvischenija}
RU @S083 {Prozes saverschon}
RU @S084 {Ne dopustimoje snashenije}
RU @S085 {Snashenije sochroneni}
RU @S086 {Snashenije ne mogut bit sochraneni, obratites k instrukzii}
RU @S087 {Nedopustimoje snashenije, peresapusk ENC_ADJ.}
RU @S088 {Ismeritelnij tok slischkom mal, proverte podklushenije motora}
RU @S089 {Snashenije ne dejstvitelno}
RU @S090 {Vnimanije, Komanda dvischenija tolko rasmikaet tormos, silovoja agregat obestoshen}
RU @S091 {Vnimanije, Komanda dvischenija privodit k max. krutjashemu momentu, upravlenije ne aktivno}
RU @S092 {Rasniza v poloscheniji kabini:}
RU @S093 {Na obmotki motora net korotkogo samikanija!}
RU @S094 {Sochronit opredelivschisja snashenija?}
RU @S095 {Rasschirenij Uroven}
RU @S096 {Osnovnoj Uroven}
RU @S097 {%}
RU @S098 {Peresagrusit ustroistvo, shtobi iniziirovat ismenenije}
RU @S128 {Predvaritelno naznachit standartnie znachenija pozicij etajei?}
RU @B001 {%}
RU @B002 {%}
RU @B003 {[Net]           [Da]}
RU @B004 {[Esc]           [Da]}
RU @B005 {%}
RU @B006 {%}
RU @B007 {            [Gotovo]}
RU @B008 {[ESC]       [Gotovo]}
