Causa: 
- durante la marcha no hay modificación del valor predeterminado de trayecto residual
Eliminación del fallo: 
- comprobar la compatibilidad del control con la especificación DCP
- comprobar el encoder de valor absoluto para la determinación del trayecto residual