Causa:
- sem sinal de viagem dentro de 2.5s apos ativacao dos STO
Acao corretiva:
- verificar sistema de controle do elevador
- verificar ativacao dos sinais STO
- verificar fiação das entradas digitais
- verificar status do controle serial (CAN, DCP)