Causa: 
- durante la marcha con una velocidad superior a 10 cm/s no cambia la posición de la caja en un plazo de 200 ms (CAN Position Mode)
Eliminación del fallo:
- comprobar el encoder de valor absoluto CAN en la caja
- comprobar la capacidad propulsora de la propulsión (polea tractora)