Ursache:
- Ermittelte Geberstrichzahl hat zu große Toleranz
Behebung:
- Reibrad prüfen, z. B. Traktion, Lagerung, Durchmesser.
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten
- Dauerhaft: Servicehotline kontaktieren.
