Causa: 
- al iniciar la marcha, los fusiles del motor no se detectan como cerrados
- los fusibles del motor no conmutan
- los contactos auxiliares de los fusibles del motor no conmutan
Eliminación del fallo: 
- comprobar la supervisión de fusibles
- comprobar el cableado de los fusibles del motor
- comprobar la tensión de alimentación de los fusibles del motor
- comprobar la tensión de alimentación de la supervisión de fusibles
- comprobar el parámetro "CO" en el menú "Monitorización"