Cause:
- Les tensions d'entrée des pistes de signal C et D du codeur absolu type ERN1387 sont toutes deux nulles
Elimination:
- Contrôler le codeur absolu
- Contrôler le cable transmetteur
- Contrôler le raccordement du codeur absolu