Cause:
- Le courant du ZAdyn était supérieur à 130% à très faible vitesse pendant plus d'une seconde
Élimination:
- Vérifiez que la cabine et le contrepoids ne sont pas bloqués mécaniquement
- Contrôler le raccordement et le fonctionnement du encodeur (voir le menu INFO "Encodeur" pour davantage d'informations)
- Contrôler les données du moteur
- Contrôler l’équilibrage de poids
- Contrôler l'ouverture du frein (moteur)
- Contrôler le calibrage du codeur absolu
- Contrôler la puissance du moteur nécessaire et la taille de l'appareil