Causa: 
- la tensión del circuito intermedio aumenta a más de 850 VDC durante la marcha o en parada
Eliminación del fallo: 
- comprobar el parámetro "A_NEG" en el menú "Deceleración" y reducirlo si es necesario
- comprobar la conexión y el funcionamiento del chopper de freno / resistencia de freno
- comprobar el parámetro "BC_TYP" en el menú "Encoder & BC"
- comparar el valor visualizado "U_DC" en el menú Info "Brake-Chopper" con el valor de medición en los bornes DC+ y DC- (rango de medición 1000 VDC, ATENCIÓN: alta tensión). Si la tensión visualizada difiere en más del 5% hay un defecto en el equipo. Si la tensión medida es superior a 620 V, la tensión de
red no es conforme a la norma
- apagar y volver a encender el ZAdyn
- comprobar el dimensionamiento del chopper de freno/resistencia de freno