Ursache:
- Bei Fahrtende liegt nach Ablauf von 2,5 Sekunden an den Eingängen STO_A und STO_B ein Signal an.
Behebung:
- Ansteuerung STO-Eingänge prüfen.
- In der Aufzugssteuerung die Zeit anpassen, während der STO-Eingänge angesteuert werden.
