Causa: 
- el contacto de control del chopper de freno o resistencia de freno se abre durante la marcha
Eliminación del fallo: 
- comprobar la conexión y el funcionamiento de la supervisión de la temperatura
- comprobar el dimensionamiento de la resistencia de freno
- apagar y volver a encender el ZAdyn