Ursache:
- Signale STO_A und STO_B länger als 310 ms unterschiedlich: Frequenzumrichter durch interne Hardware-Diagnose verriegelt.
Behebung:
- Ansteuerung der STO-Eingänge prüfen.
- Fehler durch Abschalten des Frequenzumrichters zurücksetzen
