Cause:
- Lors de la mise en marche du convertisseur de fréquence, le contact de surveillance du hacheur de freinage ou de la résistance de frein n'est pas fermé
Élimination:
- Contrôler le raccordement et le fonctionnement de la surveillance de la température du hacheur de freinage ou de la résistance de frein
- S'assurer de la présence d'une tension de 24 VDC à la borne de connexion X-IN entre +24V_IN et GND_IN (voir le manuel, chapitre "Résistance de frein" et "Entrées numériques (X-IN)")
- Contrôler le paramètre "BR_TYP" dans le menu "Encodeur & BC"
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche