Ursache:
- Während der Fahrt mit mehr als 10 cm/s ändert sich Schachtposition nicht innerhalb von 200 ms.
Behebung:
- CAN-Absolutwertgeber im Schacht prüfen.
- Treibfähigkeit des Antriebs an der Treibscheibe prüfen.
- Sperrung bei Fehler 5 mal hintereinander.
- Sperre aufheben: im Menü Überwachungen/UNLOCK=EIN
