Cause:
- Les contacteurs du moteur ne sont pas détectés comme fermés au début du déplacement
- Les contacteurs du moteur ne commutent pas
- Les contacts auxiliaires des contacteurs du moteur ne commutent pas
Élimination:
- Contrôler la surveillance des contacteurs
- Contrôler le cablage des contacteurs du moteur
- Contrôler la tension d'alimentation des contacteurs du moteur
- Contrôler la tension d'alimentation de la surveillance des contacteurs
- Contrôler le paramètre "CO" dans le menu "Surveillance"