Causa:
- perda calculada no resistor de frenagem excede 25% da potencia nominal
Acao corretiva:
- verificar parametro 'BC_TYP'
- se 'BRxx', verificar 'R_BR' e 'P_BR'
- reduzir ciclo de trabalho/ajustar carga