Cause:
- Le mode U/f (sans encodeur) n'est pas autorisé en combinaison avec la commande mode position CAN ou DCP04
Élimination:
- Dans le menu "Système de contrôle", modifier le paramètre "Config" sur DCP03
- Modifier le mode de commande dans la commande d'ascenseur sur CAN Velocity mode