Causa: 
- la temperatura del motor determinada al iniciar la marcha es demasiado alta
Eliminación del fallo: 
- comprobar la conexión del sensor de temperatura (motor) en el borne X-MT
- comprobar si hay sobrecalentamiento en el motor
- eliminar la causa del sobrecalentamiento del motor (reducir la duración de conexión, comprobar las condiciones de carga de la instalación, comprobar los parámetros del motor, calibración del encoder de valor absoluto en máquinas síncronas, refrigeración del motor...)