Causa: 
- al poner en funcionamiento el convertidor de frecuencia, el contacto de control de la unidad de regeneración no está cerrado
Eliminación del fallo:
- comprobar que la unidad de regeneración funciona sin fallos
- comprobar el campo giratorio de la conexión a la red de la unidad de regeneración
- comprobar la conexión de la supervisión de funcionamiento de la unidad de regeneración en la entrada digital "BC"
- apagar y volver a encender el ZAdyn