Causa:
- a placa de monitoramento da temperatura do motor nao e reconhecida
Acao corretiva:
- verificar a montagem/ligacao correta da placa
- definir o parametro 'P1P2' para 'Off' no menu 'Monitoring'
- substituir a placa