Cause:
- La vitesse sélectionnée en mode boucle ouverte SCIM est trop faible
Élimination:
- Augmenter la vitesse sélectionnée, vitesse minimale en mm/s voir les informations supplémentaires de l'erreur