Cause:
- Aucun signal de déplacement de la commande d'ascenseur n'a été enregistré dans les 2,5 s après la commande des entrées STO_A et STO_B
Élimination:
- Contrôle de la commande d'ascenseur quant aux signaux de déplacement
- Contrôler la commande des entrées STO
- En cas de commande parallèle, contrôler le cablage des entrées de commande numériques
- Contrôler l'état de la commande série (CAN, DCP) à l'aide de la LED d'état du ZAdyn