Ursache:
- Am mit der Funktion PFU_BR programmierten digitalen Eingang fällt im 2. Parametersatz während der Fahrt Signal zur Temperaturüberwachung Bremswiderstand weg.
Behebung:
- Bremswiderstand auf Überhitzung prüfen.
- Verdrahtung Thermokontakt Bremswiderstand prüfen.
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten.
