Cause:
- Surtension détectée dans le circuit intermédiaire à tension continue 
- Erreur d'enregistrement
- Défaut lors de l'acquisition de données de mesure
Élimination:
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche
- Remettre le ZAdyn à l'état de livraison : entrer le paramètre "RESET = 77" dans le menu "Statistique" ou réglez "Fonctions/Reset" (ZAmon App) sur 77
- Effectuer une mise à jour du logiciel