Causa: 
- en caso de parada de emergencia, los frenos no se aplican con un retraso de tiempo de al menos 50 ms en un BD132
Eliminación del fallo: 
- ejecutar la activación de los frenos según las instrucciones de la propulsión
- colocar el diodo de rueda libre en un circuito de freno
- comprobar si el diodo de rueda libre existente está averiado