Causa: 
- 5,5 s tras finalizar la marcha se direcciona aún el transistor interno para la resistencia de freno
Eliminación del fallo: 
- comparar el valor visualizado "U_DC" en el menú Info "Brake-Chopper" con el valor de medición en los bornes DC+ y DC- (rango de medición 1000 VDC, ATENCIÓN: alta tensión). Si la tensión visualizada difiere
en más del 5% hay un defecto en el equipo. Si la tensión medida es superior a 620 V, la tensión de red no es conforme a la norma
- comprobar la tensión de alimentación entre las fases de red, valor máx. = 440 VAC
- asegúrese de que el eje está inmóvil cuando el motor síncrono está parado
- apagar y volver a encender el ZAdyn