Causa: 
- al arrancar no hay comunicación entre el procesador de aplicación y el procesador de gestión del motor
Eliminación del fallo: 
- si aparece esporádicamente: comprobar que la instalación cumple con la directiva CEM (apantallamiento, etc.)
- si aparece permanentemente: póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ZIEHL-ABEGG